|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | AC1 | IA2 | AC3 | IA4 | IA5 | IA6 | IA7 | IA8 | IA10 | IA12 |
| Количество каналов | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | 640 | 768 |
| Производительность т/ч | 0.5-2.0 | 1.5-3.5 | 2.5-6.5 | 3.0-6.5 | 3.5-8.0 | 4.0-10.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-20.0 |  |
| Количество пикселей | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Чистота % | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
| Соотношение | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| Напряжение  | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц | 220В 50Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.5 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 4.5 |  |
| Давление воздуха | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Потребление воздуха (л/м) | 500-1200 | 800-1800 | 1000-2500 | 1500-2800 | 1600-3500 | 1800-3800 | 2000-4200 | 2200-4500 | 2500-5200 |  |
| Размеры (ДхШхВ) | 825х1590х1840 | 1245х1544х1870 | 1425х1590х1840 | 1857х1544х1870 | 2157х1544х1870 | 2457х1544х1870 | 2757х1544х1870 | 3057х1544х1870 | 3657х1544х1870 |  |
| Вес (кг) | 500 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 |  |